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Progetto MINCIO 
Progetti GLOBE e GREEN

GIORNATA DI ANALISI SUL CAMPO (27 aprile 2016)

  





SCHEDA  di   CAMPIONAMENTO

PER ACQUE SUPERFICIALI   

   

Data 27 aprile 2016
Scuola  (nome)IS Strozzi  di  (Comune)San Benedetto Po
Bacino idrografico del Fiume MINCIO 
Monitoraggio delle acque del Fiume  Mincio
Località Lago Superiore, in tre posizioni diverse

Temperatura dell'aria, rilevata in corrispondenza dell'inizio dei turni di analisi


TURNO



ORE
  



TEMPERATURA dell’ARIA (°C)

1     

9:30 





17,0 
2    


10:02 





20,0
3    


10:26 





15,5
Condizioni meteorologiche nei giorni precedenti Brutto Tempo, pioggia ...........................................................................

.....................................................................................................................................................

Osservazioni sulle stazioni di campionamento o sulla qualità dell'acqua all'atto del prelievo


3 le posizioni campionate: 1) Canale Marconi, 2) Garzaia, 3) Mincio – corso principale 
Pressione atmosferica (hPa)……………………

Coordinate GPS 1)     
Latitudine 45.157522 
Longitudine 10.714417 


Coordinate GPS 2)      
Latitudine 45.160129  
Longitudine 10.741712
Coordinate GPS 3)      
Latitudine 45.161856 
Longitudine 10.697702
Operatori   Chantal, Amedea, Tommaso,  Pietro
progetto mincio – PROGETTi GLOBE – GLOBE ITALIA - green 

      SCHEDA  ANALISI
  

                                                                                            
     


Campioni

   Parametri                

         



------------------------------------------





         
   








      1            2              3             

   1) Temperatura dell’ acqua       

(°C)


17,0
16,0
15,3
 

        nella stazione  di rilevamento

   2) Temperatura dell’acqua        

(°C)   

(assumere lo stesso valore della stazione)
        1 km   a   monte

   3) Delta T         
              



(°C)   

(uguale a zero)




   4)  pH   
                       


  (unità)  

7,88 

7,90 

8,09



   5)  Conducibilità                  

(S/cm)

______ 
______ 
______


   6) Torbidità (trasparenza)        
    (cm) 

50


60 


60


        

   7a) Ossigeno disciolto            

  (mg/L) 

8,0 

6,5

 
 8,0     (ripetute in istituto)
   


   7b) Ossigeno %  di saturazione   

  (%)

95%   
65% 

80%

        


   8a) Ossigeno disciolto            

  (mg/L) 

5,5
 

5,0 

5,5


         5 giorni dopo

   
  8b)  B.O.D. 5      
          

   

 (mg/L)     
2,5


1,5


2,5


 
   9)  Fosfati totali  




 (mg/L)
 
___/___ 
___/___ 
___/___


        espressi come P, fosforo)
  10)  Nitrati  (espressi come NO3)
   (mg/L)

___/___ 
___/___ 
___/___






  11)  Escherichia coli     

(colonie/100 mL) 



110






 













     NOTE

Nota 1: I campioni 1, 2 e 3 vanno prelevati rispettivamente alle ore 9:15- 10:00 - 10.45

Nota 2: Sul campo si devono registrare sulla scheda SOLO i parametri 1, 2,  4, 6, 7a, 7b e 9 e 10 solo 
      in MO1 e GO 

Nota 3: Per ogni campione (cioè per ogni colonna), il valore del B.O.D.5 (riga 8b) si ottiene    
 
   
     
sottraendo il valore della riga 8 da quello della riga 7

Promemoria
 ** i valori dei parametri seguenti vanno registrati con una sola cifra decimale:





           
Oss. Disc., pH, B.O.D. 5, Temperatura, DeltaT, Fosf. Tot., Nitrati





           ** i valori degli altri parametri si registrano senza cifre decimali
SIGLA DELLA     BU


STAZIONE








SIGLA DELLA STAZIONE








Progetto Mincio 27 aprile 2016

